|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | K | 7679951R1 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnost přes 500 kg | kg | 5 840,00 | 32,50 | 189 800,00 |  |
|  | VV |  | montáž schodů včetně zábradlí, vč.poroštů - prvek Z2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 589+200 |  | 789,00 |  |  |  |
|  | VV |  | montáž terasy vč.zábradlí, vč.poroštů - prvek Z3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3414 |  | 3 414,00 |  |  |  |
|  | VV |  | montáž točitých schodů - prvek Z4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 737 |  | 737,00 |  |  |  |
|  | VV |  | montáž zábradlí před tribunou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45\*20 |  | 900,00 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5 840,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *220* | *M* | *5530000R8* | *Ocelová konstrukce zábradlí před tribunou, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (nátěr pro tř.prostředí C3, životnost 20let)* | *kg* | *900,00* | *130,00* | *117 000,00* |  |
|  | VV |  | 900 |  | 900,00 |  |  |  |