**Název akce: „Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov – 2. etapa“**

Místo stavby: Ostrov, Severní ulice, p.p.č. 885/1

Investor: Město Ostrov

**Herní prvky - specifikace**

**Barevná varianta herních prvků - v kombinacích teplá žlutá a šedá**

**Pohyblivé lano na konstrukci**

věková kategorie: pro děti od 5 do 12 let

rozměry prvku (d x š x v) 8,09 x 2,84 x 3,62 m

rozměry bezpečnostní plochy ( š x d) 11,3 x 3 m

výška pádu: 1,5 m

barevné provedení:

**Materiá**l stojen: ocel, práškově, žárově lakovaná,

**Doplňkové konstrukce**. polyethylen, recyklované termoplasty, nosné řetězy – ocel.

Konstrukce - robustní, vandalu a otěruvzdorná, dobře odolávající klimatickým vlivům.



**lanovka**

věková kategorie: pro děti 5-12 let

rozměry prvku (d x š x v) 24,65 x 2,5 x 3,97 m

rozměry bezpečnostní plochy (š x d) 4 x 21 m

výška pádu: 1,8 m

váha 950 kg

Barevné provedení: teple žlutá v kombinaci s černou a s pozinkem, lanovka se betonuje na místě

**Materiál**:

Sloupky jsou kovové, z práškově, žárově lakované oceli, kotvení je ocelové pozinkované, sedák polyethylen, recyklované termoplasty, nástupní plošina Ekogrip, nosné lano ocel, vysokopevnostní. Spojovací materiál – nerez.


Konstrukce - robustní, vandalu a otěruvzdorná, dobře odolávající klimatickým vlivům.

Výstupní část Nástupní část

Sedák





**Šlapací kolotoč**

věková kategorie: určeno pro děti od 3 do 5 let

rozměry prvku D = 2,4 m, v = 0,7 m

rozměry bezp. plochy D = 6,4 m

výška pádu: 1 m

barva: červená, modrá žlutá, šedá- volitelné

**materiál**

ocel, polyethylen, recyklované termoplasty

**Konstrukce** - kovová s antikorozní úpravou, žárově práškově lakovaná. 8 sedátek – materiál Ekogrip, 4 z toho se šlapkami (koncovky madel a šlapky z termoplastů) , kolotoč se pohybuje tím, že děti šlapají. Kolotoč se pohybuje po kovové lyžině. Základová konstrukce žárově zinkovaná.

počet uživatelů 8 – možnost výběru dítěte podílet se na pohybu kolotoče či se jenom vézt

**referenční obrázek**

